**Техническое решение**

по организации въезда на участок.

1. Выборка растительного слоя грунта 200 – 400 мм.

2. укладка геотекстильного полотна плотностью 200г\м2.

3. укладка армирующей геосетки, ячейкой 20х20 мм.

4. укладка экструдированный пенополистирол 100 мм (желательно)

5. обратная засыпка песком карьерным 200мм.

6. Трамбовка виброплитой массой 80 кг

7. Укладка асфальтовой крошки 200 мм.

8. Трамбовка вибро плитой массой 80 кг

Стоимость устройства въезда по данному решению – 2040 рублей квадратный метр +410 ( при добавлении экструдированного пенополистирола п.4)